Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0340 (57-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0340 (57-7)

DTC P0340: | Žádný signál čidla CMP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Pokud motor nestartuje, protáčejte jej startérem po dobu 10 sekund.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P0340?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla CKP a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 3P konektor čidla CMP.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru čidla CMP a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 13. NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

10. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

11. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru čidla CMP s kostrou.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 29 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 31. NE - Opravte přerušené vedení mezi čidlem CMP a vývodem č. 29 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26.

13. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 3P konektoru čidla CMP a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 19. NE - Přejděte na 14.

14. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

15. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

16. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 60 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi čidlem CMP a vývodem č. 60 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26. NE - Přejděte na 17.

17. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru čidla CMP s kostrou.

18. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 60 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 31. NE - Opravte přerušené vedení mezi čidlem CMP a vývodem č. 60 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26.

19. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru čidla CMP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 24. NE - Přejděte na 20.

20. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

21. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

22. | Propojkou spojte vývod č. 3 3P konektoru čidla CMP s kostrou.

23. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 14 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 31. NE - Opravte přerušené vedení mezi čidlem CMP a vývodem č. 14 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26.

24. | Vypněte zapalování.

25. | Vyměňte čidlo CMP.

26. | Zapojte znovu všechny konektory.

27. | Zapněte zapalování do polohy II.

28. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

29. | Nastartujte motor.

30.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0340, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla CMP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

31. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

32. | Nastartujte motor.

33.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0340, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla CMP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n