Demontáž a montáž palivové nádrže (R18A)

## Demontáž a montáž palivové nádrže

Potřebné speciální nástroje
Klíč na čidlo hladiny paliva ( 07AAA-S0XA100)

## Demontáž

1. | Uvolněte tlak paliva.

2. | Odmontujte středovou konzolu.

3. | Otevřete v podlaze přístupový panel (A).

4. | Odpojte 4P konektor palivového čerpadla (B).

5. | Odpojte rychlospojovací fitink (C) a hadice (D) od jednotky palivové nádrže.

6. | Pomocí speciálního nástroje povolte pojistnou matici jednotky palivové nádrže (A).

7. | Odmontujte pojistnou matici (A) a jednotku palivové nádrže (B).

## Montáž

1. | U palivové nádrže (B) použijte nové těsnění základny (A).

2. | Vložte jednotku palivové nádrže (C) do palivové nádrže. Dejte pozor, abyste neohnuli vysílací jednotku palivoměru.

3.

Na palivové nádrži a její jednotce vyrovnejte značky (D) a rukou utáhněte novou pojistnou matici (E).
POZNÁMKA: Po utažení zkontrolujte, zda jsou vyrovnány značky (D). Pohledem nebo rukou zkontrolujte po obvodu, zda těsnění základny není skřípnuté.

4. | Pomocí speciálního nástroje utáhněte pojistnou matici jednotky palivové nádrže (A). POZNÁMKA: Po instalaci zkontrolujte pohledem nebo rukou, zda těsnění základny není skřípnuté.