Kontrola vůle sestavy hlavního hřídele M/T (N22A)

## Kontrola vůle sestavy hlavního hřídele M/T

POZNÁMKA: Pokud je nutná výměna, vždy vyměňte synchronizační pouzdro a náboj jako sadu.

1. | Podepřete vnitřní kroužek ložiska klíčem příslušné velikosti (A) a zatlačte směrem dolů na hlavní hřídel (B).

2.

Pomocí spárové měrky (E) změřte vůli mezi kolem RS2 (C) a kolem RS3 (D).

- Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 3.
- Pokud je vůle v rozmezí provozního limitu, přejděte na 4.

Standard: | 0,06-0,19 mm
Provozní limit: | 0,3 mm

3.

Změřte tloušťku kola RS3.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS3.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj/pouzdro RS3/RS4.

Standard: | 23,89-23,97 mm
Provozní limit: | 23,8 mm

4.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (C) změřte vůli mezi kolem RS4 (A) a distančním kroužkem (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 5.

Standard: | 0,06-0,19 mm
Provozní limit: | 0,3 mm

5.

Změřte vzdálenost (1) na distančním kroužku strany kola RS4.

- Pokud vzdálenost (1) není v rozmezí standardu, vyměňte distanční kroužek.
- Pokud je vzdálenost (1) v rozmezí standardních hodnot, přejděte na 6.

Standard: | 22,53-22,58 mm

6.

Změřte tloušťku kola RS4.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS4.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj / pouzdro RS3/RS4.

Standard: | 22,39-22,47 mm
Provozní limit: | 22,3 mm

7.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (C) změřte vůli mezi distančním kroužkem (A) a kolem RS5 (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 8.

Standard: | 0,06-0,19 mm
Provozní limit: | 0,3 mm

8.

Změřte vzdálenost (2) na distančním kroužku strany kola RS5.

- Pokud vzdálenost (2) není v rozmezí standardu, vyměňte distanční kroužek.
- Pokud je vzdálenost (2) v rozmezí standardních hodnot, přejděte na 9.

Standard: | 22,53-22,58 mm

9.

Změřte tloušťku kola RS5.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS5.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj / pouzdro RS5/RS6.

Standard: | 22,39-22,47 mm
Provozní limit: | 22,3 mm

10.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (C) změřte vůli mezi kolem RS6 (A) a vnitřním kroužkem šikmého kuličkového ložiska (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 11.

Standard: | 0,13-0,26 mm
Provozní limit: | 0,3 mm

11.

Změřte tloušťku distančního kroužku.

- Pokud je tloušťka menší než standard, vyměňte distanční kroužek.
- Pokud je tloušťka v rozmezí standardu, přejděte na 12.

Standard: | 24,03-24,08 mm

12.

Změřte tloušťku kola RS6.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS6.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj / pouzdro RS5/RS6.

Standard: | 23,82-23,90 mm
Provozní limit: | 23,8 mm