Výměna filtru motorového oleje (N22A)

## Výměna filtru motorového oleje

1. | Pomocí klíče na olejový filtr (A) (P/N 04151-RBD-305 nebo ekvivalentu) odmontujte sestavu olejového filtru. Abyste zabránili poškození víčka olejového filtru, používejte pouze klíč na olejový filtr nástrčného typu.

2. | Oddělte od sebe víčko olejového filtru a vložku olejového filtru.

3. | Namontujte nové O-kroužky (A) a vložku olejového filtru (B) k víčku olejového filtru (C).

4. | Naneste nový motorový olej okolo O-kroužků a nasaďte olejový filtr (B) do pouzdra olejového filtru.

5.

Pomocí klíče na olejový filtr (P/N 04151-RBD-305 nebo ekvivalent) olejový filtr utáhněte.

Předepsaný utahovací moment:
25 N·m (2,5 kgf·m)