Jak odstraňovat závady systému blokování zpátečky M/T (L13A)

## Jak odstraňovat závady systému blokování zpátečky M/T

## Jak odstranit závadu obvodů u modulu ECM

POZNÁMKA: Po vypnutí zapalování zůstává modul ECM zapnutý až 15 minut. Přepojením vedení SCS po vypnutí zapalování se tato funkce zruší. Pokud v průběhu této funkce odpojíte modul ECM, aniž předtím přepojíte vedení SCS, může se modul ECM poškodit.

1. | Zkontrolujte, zda máte bezpečnostní kód audiosystému.

2. | Vyndejte baterii.

3. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

4. | Sundejte kryt (A).

5. | Vymontujte modul ECM (A). Odpojte konektory modulu ECM (B) a zkontrolujte vývody po stranách konektorů.

6.

Nainstalujte baterii a proveďte tento postup;

- Zadejte bezpečnostní kódy audiosystému.
- Nastavte hodiny.

7. | Připojte jednu stranu vývodů propojovacího kabelu (A) k běžně prodávanému digitálnímu multimetru (B) a druhou stranu připojte k běžně prodávané banánové zdířce (elektronický nástroj Pomona č. 3563 nebo jeho ekvivalent) (C).

8. | Po ukončení diagnostiky nebo odstranění závady u konektoru modulu ECM použijte zkušební otvor (A) nad vývodem, který chcete prověřit.