Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0384 (173-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0384 (173-7)

DTC P0384: | Obvod řídicího modulu žhavicích svíček je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW PLUG TEST v nabídce INSPECTION.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0384?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 11P konektor řídicího modulu žhavicích svíček.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 11 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 13.

9. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

10. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12.

Změřte napětí mezi vývodem č. 11 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi řídicím modulem žhavicích svíček a vývodem č. 52 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 15.

NE - Přejděte na 20.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Vyměňte řídicí modul žhavicích svíček.

15. | Zapojte znovu všechny konektory.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

18. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW PLUG TEST v nabídce INSPECTION.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0384, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

20. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

21. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW PLUG TEST v nabídce INSPECTION.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0384, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n