## Zkouška vstupu řídicí jednotky systému HandsFreeLink

1. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

2. | Odpojte 22P konektor (A) od řídicí jednotky (B) systému HFT.

3.

Zkontrolujte, zda všechny vývody konektoru a zásuvky mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody zohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je dle potřeby a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, přejděte na 4.

4.

Připojte konektor zpět a proveďte na konektoru následující zkoušky vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí poruchu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem testů zjištění, že vstupy jsou v pořádku, jděte na 5.

Otvor | Vodič | Podmínky testu | Test: Žádaný výsledek | Možná příčina nedosažení žádaného výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

13

BLK

V každém případě

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Špatné ukostření (G501)
- Přerušený vodič

11

WHT

Za všech okolností

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 16 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou
- Přerušené vedení

1

PUR

Zapalování v poloze I nebo II

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Přerušené vedení

5.

Znovu odpojte 22P konektor a proveďte na konektoru následující zkoušku vstupů.

- Pokud výsledek testu odhalí poruchu, najděte a odstraňte její příčinu, a potom systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem zkoušek zjištění, že vstupy jsou v pořádku, je vadná řídicí jednotka systému HFT; vyměňte ji.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---
14 | PNK | Za všech okolností | Zkontrolujte uzavřený obvod mezi vývodem č. 14 a vývodem č. 6 konektoru Q (16P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Obvod musí být uzavřený. | Přerušené vedení
Odpojený konektor (Q) (16P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod na kostru: Obvod nesmí být uzavřený. | Zkrat na kostru