Demontáž klikového hřídele a pístů (L13A)

## Demontáž klikového hřídele a pístů

1. | Odmontujte sestavu motoru.

2. | Odmontujte převodovku.

3. | Odmontujte přítlačný kotouč, lamelu spojky a setrvačník.

4. | Odmontujte rozvodový řetěz.

5. | Odmontujte hlavu válců.

6. | Odmontujte olejové sítko (A) a potom olejové čerpadlo (B).

7. | Odmontujte šrouby přírub ložisek. Aby se zabránilo deformaci hlavy válců, povolujte šrouby v krocích o 1/3 otáčky v uvedeném číselném pořadí až do jejich uvolnění.

8. | Vymontujte přírubový most ložisek.

9. | Vymontujte příruby ojnic/ložiska. Všechny příruby/ložiska odkládejte v daném pořadí.

10. | Zvedněte klikový hřídel z motoru. Dejte pozor, abyste nepoškodili ložiskové čepy.

11. | Odmontujte horní poloviny ložisek od ojnic a odkládejte je společně s jejich příslušnými přírubami.

12.

Pokud okolo vrcholu každého válce nahmatáte vyvýšeninu z kovu nebo tvrdého karbonu, odstraňte ji výstružníkem na vrcholové hrany (A). Postupujte podle pokynů výrobce výstružníku. Pokud byste vyvýšeniny neodstranili, může při vytlačování pístů ven dojít k jejich poškození.

13. | Při vyrážení pístů/ojnic (B) použijte dřevěnou rukojeť kladiva (A). Dejte pozor, abyste nepoškodili válec s ojnicí.

14. | Ve správném pořadí namontujte přírubový můstek ložisek a ložiska zpět na motor.

15. | Po demontáži každé sestavy pístu/ojnice namontujte zpět ložiska a příruby ojnic.

16. | Označte každý píst/ojnici číslem válce tak, abyste je mohli znovu použít v původním pořadí. POZNÁMKA: Stávající číslo na ojnici neoznačuje její polohu v motoru, ale velikost vývrtu ojnice.