Zkouška elektromagnetů startéru (N22A)

## Zkouška elektromagnetů startéru

1. | Odmontujte spodní kryt motoru.

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

3. | Odpojte kabel startéru (A) a motoru (B) a vypojte konektor (C).

4.

Zkontrolujte udržovací cívku, zda je v pořádku obvod mezi vývodem S a pláštěm kotvy (ukostření). Obvod musí být uzavřen.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 5.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

5.

Zkontrolujte, zda je u přitahovací cívky uzavřen obvod mezi vývodem S a vývodem M. Obvod musí být uzavřený.

- Pokud je obvod uzavřený, je elektromagnet v pořádku.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

6. | Montáž proveďte opačným sledem úkonů demontáže.

7. | K baterii připojte nejprve kabel kladného pólu, až po něm kabel záporného pólu.

8. | Proveďte reset řídicí jednotky elektricky ovládaných oken.

9. | Nastavte hodiny.