## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1780

DTC B1780: | Zkrat obvodu spínače hlasového ovládání HFT (tlačítka vytáčení a ukončení)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování, nastartujte vůz a několikrát otočte volantem.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1780? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Proveďte kontrolu spínačů hlasového ovládání systému HFT. Je spínač v pořádku? ANO - Přejděte na 6. NE - Vyměňte spínač hlasového ovládání systému HFT. n

6. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

7. | Odpojte 22P konektor od řídicí jednotky systému handsfree.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou systému handsfree a hspínačem ovládání systému HFT.n NE - Přejděte na 9.

9. | Připojte znovu 22P konektor řídicí jednotky systému handsfree.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Je naměřeno napětí? ANO - Vyměňte řídicí jednotku systému handsfree.n NE - Zkontrolujte pojistku č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud je pojistka v pořádku, opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou a řídicí jednotkou systému handsfree. Pokud je pojistka v pořádku, vyměňte původní řídicí jednotku systému handsfree.n