## Výměna lanka parkovací brzdy

### Rozložené zobrazení

POZNÁMKA:

- Lanka parkovací brzdy nesmí být ohnutá nebo deformovaná. Následkem toho by docházelo k nadměrně tuhé činnosti a předčasné závadě.
- Během tohoto postupu využívejte v případě potřeby rozložené zobrazení.

1. | Zcela uvolněte páku parkovací brzdy.

2. | Odmontujte příchytku lanka ruční brzdy (A) od lanka brzdy (B).

3. | Odpojte lanko ruční brzdy od páky (C).

4. | Odmontujte upevňovací prvky lanka ruční brzdy a sundejte lanko.

5.

Namontujte lanko ruční brzdy v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Buďte opatrní, abyste lanko neohnuli nebo nezdeformovali.
- Ujistěte se, že příchytka lanka ruční brzdy je řádně usazena na krytu lanka.
- Proveďte nastavení parkovací brzdy.