Výměna krytu separace vzduchu (N22A)

## Výměna krytu separace vzduchu

1. | Vypusťte chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte vodní obtokovou hadici a kryt separace vzduchu.

3. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch krytu separace vzduchu, šroubů a otvorů pro šrouby.

4. | Vyčistěte a vysušte dosedací plochy krytu separace vzduchu.

5.

Na dosedací plochu hlavy válců pro kryt separace vzduchu rovnoměrně naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

6.

Kryt separace vzduchu namontujte v opačném sledu operací demontáže.
POZNÁMKA:

- Než naplníte expanzní nádržku chladicí kapalinou, počkejte nejméně 30 minut.
- Po montáži krytu separace vzduchu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

7. | Namontujte vodní obtokovou hadici.

8. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.