Celková oprava startéru (N22A)

## Celková oprava startéru

### Rozložené zobrazení

### Kontrola a zkouška kotvy

1. | Vymontujte startér.

2. | Rozeberte startér dle obrázku uvedeného na začátku tohoto postupu.

3. | Zkontrolujte, zda kotva není opotřebená nebo poškozená vlivem kontaktu s permanentním magnetem. Pokud zjistíte opotřebení nebo poškození, vyměňte kotvu.

4. | Zkontrolujte povrch komutátoru (A). Pokud je povrch znečištěný nebo opálený, upravte jej smirkovým plátnem nebo na soustruhu v rozmezí specifikace v 5, nebo jej obnovte brusným papírem zrnitosti č. 500 nebo č. 600 (B).

5.

Zkontrolujte průměr komutátoru. Pokud je průměr komutátoru menší než provozní limit, vyměňte kotvu.

Průměr komutátoru
Standard (nové): | 31,9-32,1 mm
Provozní limit: | 31,4 mm

6.

Změřte házení komutátoru (A).

- Pokud je házení komutátoru v mezích provozního limitu, zkontrolujte komutátor, zda není zanesen karbonovým prachem nebo zda mezi lamelami nejsou úlomky mosazi.
- Pokud házení komutátoru není v toleranci provozního limitu, vyměňte kotvu.

Házení komutátoru
Standard (nové): | max. 0,05 mm
Provozní limit: | 0,1 mm

7.

Zkontrolujte hloubku slídy (A). Pokud je slída příliš vysoká (B), seřízněte jí pilkou na železo na správnou hloubku. Vyřízněte veškerou slídu (C) mezi lamelami komutátoru. Vyříznutí nesmí být příliš mělké, příliš úzké, ani ve tvaru V (D).

Hloubka slídy komutátoru
Standard (nové): | 0,50 mm
Provozní limit: | 0,20 mm

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi lamelami komutátoru. Pokud je mezi kterýmikoliv lamelami přerušený spoj, vyměňte kotvu.

9. | Přezkoušejte kotvu (A) na zkoušečce kotvy (B). Přidržujte list pilky na železo (C) na jádru kotvy. Pokud je list pilky přitahován k jádru nebo vibruje při otáčení jádrem, kotva je zkratovaná. Vyměňte kotvu.

10. | Ohmmetrem zkontrolujte, zda mezi komutátorem (A) a jádrem vinutí kotvy (B) a mezi komutátorem a hřídelem kotvy (C) je či není vedení přerušeno. Pokud je obvod uzavřený, vyměňte alternátor.

### Prohlídka uhlíků startéru

11.

Změřte délku uhlíků. Pokud není v rozmezí provozního limitu, vyměňte sestavu držáku uhlíků.

Délka uhlíku
Standard (nové): | 18 mm
Provozní limit: | 11 mm

### Zkouška budicího vinutí startéru

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi uhlíky (A). Pokud obvod není uzavřený, vyměňte skříň kotvy (B).

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi každým uhlíkem a tělesem kotvy. Pokud je obvod uzavřený, vyměňte skříň kotvy.

### Zkouška držáku uhlíků startéru

14. | Zkontrolujte obvod mezi (+) na držáku uhlíku (A) a (-) držáku uhlíku (B). Pokud je obvod uzavřený, vyměňte sestavu držáku uhlíků.

### Kontrola pružiny uhlíku

15.

Uhlík (A) zasuňte do držáku tak, aby se dotýkal komutátoru a připevněte pružinový siloměr (B) k pružině (C). Změřte pnutí pružiny v okamžiku, kdy se pružina zvedne od uhlíku. Vyměňte pružinu v případě, že její pnutí není v předepsaném rozmezí.

Pnutí pružiny: | 29-36 N (3,0-3,7 kgf)

### Prohlídka planetových kol

16. | Zkontrolujte planetová kola (A) a ozubený věnec (B). Pokud jsou opotřebené nebo poškozené, vyměňte je.

### Prohlídka spojky volnoběhu

17. | Posuňte spojku (A) volnoběhu ve směru osy hřídele. Pokud se neposunuje plynule, vyměňte ji.

18.

Podržte hnací kolo (B) a otáčejte spojkou volnoběhu (A) v uvedeném směru a ujistěte se, že se otáčí volně. Dále zkontrolujte, zda se spojka volnoběhu v opačném směru zablokuje. Pokud se volně otáčí v obou směrech, případně zabírá v obou směrech, vyměňte ji.

19.

Pokud je hnací pastorek startéru (B) opotřebený nebo poškozený, vyměňte sestavu spojky volnoběhu; pastorek se jako náhradní díl samostatně nedodává. Zkontrolujte stav ozubeného věnce setrvačníku. Pokud má hnací pastorek startéru poškozené ozubení, proveďte výměnu.

### Sestavení startéru

20.

Pomocí šroubováku odehněte pružinu každého uhlíku dozadu a uhlík umístěte v držáku tak, aby z poloviny vyčníval ven. Potom uvolněte pružinu, aby uhlík podržela v jeho poloze.
POZNÁMKA: Aby po montáži nové uhlíky správně dosedaly k válcové ploše komutátoru, oviňte komutátor proužkem brusného papíru zrnitosti č. 500 nebo č. 600 (brusnou stranou nahoru) a plynule otáčejte kotvou. Kontaktní plochy uhlíků se obrousí do stejného tvaru jako má komutátor.

21. | Namontujte kotvu do skříně a namontujte držák uhlíků. Potom opět odehněte dozadu pružinu každého uhlíku a zatlačte uhlík až na komutátor. Poté pružinu uvolněte, aby tlačila na konec uhlíku.

22. | Namontujte koncový kryt startéru tak, aby přidržoval držák uhlíků.

23. | Vyzkoušejte funkčnost