Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0155 (184-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0155 (184-6)

DTC U0155: | Porucha F-CAN (řídicí modul přístrojů-ECM)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC U0155?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku.
Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (tach) a modulu ECM.n

4. | Pomocí HDS zkontrolujte, zda se v nabídce kódů DTCs MENU nevyskytují kódy DTC pro elektrické prvky karosérie. Je signalizován kód DTC B1168, B1169 nebo B1178? ANO - Přejděte na 5. NE - Proveďte zkoušku vstupů řídicího modulu přístrojů.

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Odmontujte řídicí modul přístrojů (otáčk.).

7. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk.).

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Propojkou připojte vývod č. 47 konektoru ECM č. 2 ke kostře.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) a kostrou. Je obvod uzavřen? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (tach) a vývodem č. 47 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 13.

11. | Propojkou připojte vývod č. 48 konektoru ECM č. 2 ke kostře.

12.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 19 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (tach) za dobrý, potom přejděte na 13 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0155, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (tach), potom přejděte na 13.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (tach) a vývodem č. 48 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 13.

13. | Zapojte zpět všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování do polohy (II).

15. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC U0155, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n