## Odstraňování závad podle kódů DTC: 42-2x, 42-3x

DTC 42-2x (42-20 až 42-29, 42-2A až 42-2F), 42-3x (42-30 až 42-39, 42-3A až 42-3F): | Vnitřní porucha pravého čidla čelních nárazů

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 42-2x nebo 42-3x?

ANO - Vyměňte pravé čidlo čelních nárazů. Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.