Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1063 (95-14) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1063 (95-14)

DTC P1063: | Nízké napětí v obvodu snímače FRP po vypnutí zapalování

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo poškozené zpětné palivové vedení. Je zpětné palivové vedení poškozené? ANO - Vyměňte zpětné palivové vedení a přejděte na 11. NE - Přejděte na 2.

2.

Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení (u vstřikovače, palivové trubky, atd.).

Dochází k prosakování?

ANO - Opravte prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 3.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

5. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

6. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC. Je signalizován kód DTC P1063? ANO - Přejděte na 9. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

9. | Vypněte zapalování.

10. | Vyměňte vysokotlaké vedení pro přívod paliva.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

13. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

14. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P1063?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1063, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n