Montáž předlohového hřídele M/T (L13A)

## Montáž předlohového hřídele M/T

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)

Nástavec, vnitřní průměr 30 mm ( 07746-0030300)
POZNÁMKA: Během tohoto postupu využívejte v případě potřeby rozložené zobrazení.

1. | Očistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a naneste mazivo na veškeré styčné plochy.

2. | Na předlohový hřídel namontujte distanční kroužek a jehlové ložisko.

3. | Na synchronizační náboj RS1/RS2 (D) nasaďte synchronizační kroužek kola RS1 (A), synchronizační pružinu (B) a třecí tlumič (C).

4. | Vyrovnejte palce (E) na třecím tlumiči s drážkami (F) na synchronizačním náboji RS1/RS2 a namontujte kolo RS1 (G) na synchronizační náboj RS1/RS2.

5. | Rukou otočte stranu synchronizačního náboje RS1/RS2 nahoru a tento náboj nasaďte spolu s kolem RS1 na předlohový hřídel.

6. | Postavte předlohový hřídel (A) na ocelové bloky (B) a pomocí speciálního nástroje a lisu (D) nasaďte synchronizační náboj RS1/RS2 (B) s kolem RS1 (C). Nepřekročte maximální tlak.

7. | Nasaďte kolo zpátečky, synchronizační pružinu a kroužek na hřídel.

8. | Namontujte distanční prstenec (A) a třecí tlumič (B) tak, že vyrovnáte palce třecího tlumiče (C) s drážkami synchronizačního náboje RS1/RS2 (D).

9. | Namontujte jehlové ložisko a kolo RS2.

10. | Podepřete předlohový hřídel (A) ocelovými bloky, a potom namontujte kolo RS3 (B) pomocí speciálního nástroje a lisu (C). Nepřekročte maximální tlak.

11. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS4 (A). Nepřekročte maximální tlak.

12. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS5 (A). Nepřekročte maximální tlak.

13. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS6 (A). Nepřekročte maximální tlak.

14. | Pomocí speciálního nástroje a lisu namontujte vymezovací podložku 32 mm a původní kuličkové ložisko (A).

15.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi původním ložiskem (A) a vymezovací podložkou 32 mm (B).

Standard: | 0,04-0,10 mm

16.

Pokud je vůle větší než standardní, vyberte z následující tabulky novou vymezovací podložku. Pokud je vůle naměřená v 17 v rozmezí standardu, vyměňte pouze kuličkové ložisko.

Vymezovací podložka 32 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 23971-RPF-000 | 1,56 mm
B | 23972-RPF-000 | 1,60 mm
C | 23973-RPF-000 | 1,64 mm
D | 23974-RPF-000 | 1,68 mm
E | 23975-RPF-000 | 1,72 mm
F | 23976-RPF-000 | 1,76 mm
G | 23977-RPF-000 | 1,80 mm
H | 23978-RPF-000 | 1,84 mm
J | 23979-RPF-000 | 1,88 mm
K | 23980-RPF-000 | 1,92 mm
L | 23981-RPF-000 | 1,96 mm
M | 23982-RPF-000 | 2,00 mm
N | 23983-RPF-000 | 2,04 mm
P | 23984-RPF-000 | 2,08 mm
Q | 23985-RPF-000 | 2,12 mm
R | 23986-RPF-000 | 2,16 mm
S | 23987-RPF-000 | 2,20 mm
T | 23988-RPF-000 | 2,24 mm
U | 23989-RPF-000 | 2,28 mm
V | 23990-RPF-000 | 2,32 mm

17. | Položte kolo RS6 (A) na ocelové bloky (B) a vylisujte předlohový hřídel z kuličkového ložiska pomocí lisu (C) a nástavce (D).

18. | Pokud je třeba, namontujte vymezovací podložku 32 mm, kterou jste vybrali v kroku 15, a potom znovu zkontrolujte vůli.

19. | Pomocí speciálního nástroje a lisu (B) namontujte kolo RS6 (A). Nepřekročte maximální tlak.

20. | Pomocí speciálních nástrojů a lisu (B) namontujte nové kuličkové ložisko (A).

21. | Utáhněte nový speciální šroub (A) (levostranný závit).