Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0339 (4-11) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0339 (4-11)

DTC P0339: | Náhodné přerušení u snímače CKP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Pokud motor nestartuje, protáčejte jej startérem po dobu 10 sekund.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0339?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6.

Zkontrolujte, zda nejsou špatné nebo uvolněné kontakty a vývody u následujících součástí:

- Čidlo CKP
- ECM
- Ukostření motoru
- Ukostření karosérie

Jsou kontakty a vývody v pořádku?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Opravte konektory nebo svorky a přejděte na 15.

7. | Odpojte 3P konektor snímače CKP.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače klepání s kostrou.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 94 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi čidlem CKP a vývodem č. 94 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 14.

11. | Zkontrolujte poškození destičky generátoru impulsů snímače CKP. Je pulzní deska pořádku? ANO - Vyměňte destičku generátoru impulsů snímače CKP a přejděte na 14. NE - Přejděte na 12.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Vyměňte snímač CKP.

14. | Zapojte znovu všechny konektory.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

17. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 10 sekund.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0339, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla CKP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n