## Výměna panelu bočního prahu

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1.

Odmontujte následující součásti:

- V případě potřeby, chránič podběhu předního kola
- V případě potřeby, chránič podběhu zadního kola

2.

Odmontujte panel bočního prahu (A).

-1 | Odmontujte šroub (B) a spony (C).
-2 | Posuňte panel bočního prahu dozadu a sejměte jej. Boční spony (D, E) zůstanou v karosérii. POZNÁMKA: Sponu C odepnete tak, že zasunete šroubovák pod hlavičku její vnitřní části v místě značky (F) a páčením ji uvolníte.

3. | Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.

4. | Namontujte boční spony na panel bočního prahu.

5. | Přidržujte panel a nasaďte všechny boční spony do otvorů v karosérii. Potom zatlačte na panel tak, aby boční spony zapadly do správných poloh.

6. | Nasaďte zpět chránič podběhu předního a zadního kola.