Odstraňování závad podle kódů DTC: P1078 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1078

DTC P1078: | Váznoucí ventil IMT v nízké poloze RPM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS proveďte v MENU INSPECTION zkoušku IMT TEST.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u pohonu IMT a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 5P konektor pohonu IMT.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte IMT VALVE SW v seznamu DATA LIST. Je na obrazovce CLOSE? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 8.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

10. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B39 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM(B39) a pohonem IAT a přejděte na 22. NE - Přejděte na 29.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B37 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM(B37) a pohonem IAT a přejděte na 22. NE - Přejděte na 13.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B38 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM(B38) a pohonem IAT a přejděte na 22. NE - Přejděte na 14.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 5P konektoru pohonu IMT a vývodem B37 konektoru modulu ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 15. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(B37) a pohonem IAT a přejděte na 22.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 5 5P konektoru pohonu IMT a vývodem B38 konektoru modulu ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(B38) a pohonem IAT a přejděte na 22.

16. | Vymontujte pohon IMT.

17. | Zahýbejte rukou ventilem IMT. Lze jím pohybovat plynule? ANO - Přejděte na 18. NE - Vyměňte ventil IMT a přejděte na 22.

18. | Vyměňte pohon IMT za dobrý.

19. | Připojte baterii.

20. | Zapněte zapalování do polohy II.

21. | Pomocí přístroje HDS proveďte v MENU INSPECTION zkoušku IMT TEST. Je výsledek v pořádku? ANO - Vraťte zpět původní pohon IMT a přejděte na 22. NE - Přejděte na 29.

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26. | Pomocí přístroje HDS proveďte v MENU INSPECTION zkoušku IMT TEST.

27.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1078, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u pohonu IMT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 28.

28.

Pomocí přístroje HDS sledujte, zda v MENU DTC není u položky OBD STATUS zobrazen kód DTC P1078.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud je na displeji zobrazeno FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u pohonu IMT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 25 a znovu proveďte kontrolu.

29. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za takový, o kterém s jistotou víte, že je v pořádku

30. | Pomocí přístroje HDS proveďte v MENU INSPECTION zkoušku IMT TEST.

31.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1078, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u pohonu IMT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n