Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2184 (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2184

DTC P2184: | Nízké napětí v obvodu snímače ECT 2

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky aseznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 2 v položce DATA LIST.

Je signalizováno cca 180°C nebo více, nebo 0,08 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače ECT 2.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 2 v položce DATA LIST. Je signalizováno cca 180°C nebo více, nebo 0,08 V nebo méně? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 11.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímače ECT a ECM (A33) a přejděte na 13. NE - Přejděte na 18.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Vyměňte snímač ECT 2.

13. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2184, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2184, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n