Rozebrání / sestavení vahadel a čepů vahadel hlavy válců (L13A)

## Rozebrání / sestavení vahadel a čepů vahadel hlavy válců

POZNÁMKA:

- Označte si původní polohu každé demontované součásti pro orientaci při montáži.
- Při rozebírání nebo sestavování vahadel ventilů odmontujte nebo namontujte vahadlo ventilu od strany rozvodového řetězu na čepu vahadel ventilů.
- Prohlédněte čep vahadel a vahadla.
- Pokud budou původní vahadla použita znovu, musí být nainstalována do stejných míst.
- Před sestavením vyčistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a na všechny stykové body naneste mazivo.