Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2228 (L13A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2228

DTC P2228: | Nízké napětí v obvodu snímače BARO

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BARO SENSOR. Je signalizován tlak cca 53 kPa (397 mmHg) nebo napětí 1,31 V nebo méně? ANO - Přejděte na 3. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

3. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2228, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n