Nastavení axiální vůle diferenciálu M/T (R18A)

## Nastavení axiální vůle diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Narážeč, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Namontujte vymezovací podložku 80 mm stejné velikosti, jakou měla vymontovaná podložka.

2. | Namontujte sestavu diferenciálu do skříně spojky.

3.

Namontujte skříň převodovky na skříň spojky a potom v křížovém sledu utáhněte přírubové šrouby 8 mm v několika krocích.

8 x 1,25 mm
27 N·m (2,8 kgf·m)

4. | K naražení sestavy diferenciálu do skříně spojky použijte speciální nástroj.

5.

Změřte vůli mezi vymezovací podložkou 80 mm a vnějším kroužkem ložiska ve skříni převodovky.

Standard: | 0,01-0,10 mm

6.

Pokud je vůle větší než standardní, vyberte z následující tabulky novou vymezovací podložku. Pokud je vůle naměřená v kroku 5 v rozmezí standardních hodnot, přejděte na 9.

Vymezovací podložka 80 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 41441-PL3-B00 | 1,0 mm
B | 41442-PL3-B00 | 1,1 mm
C | 41443-PL3-B00 | 1,2 mm
D | 41444-PL3-B00 | 1,3 mm
E | 41445-PL3-B00 | 1,4 mm
F | 41446-PL3-B00 | 1,5 mm
G | 41447-PL3-B00 | 1,6 mm
H | 41448-PL3-B00 | 1,7 mm
J | 41449-PL3-B00 | 1,8 mm
K | 41450-PL3-B00 | 1,05 mm
L | 41451-PL3-B00 | 1,15 mm
M | 41452-PL3-B00 | 1,25 mm
N | 41453-PL3-B00 | 1,35 mm
P | 41454-PL3-B00 | 1,45 mm
Q | 41455-PL3-B00 | 1,55 mm
R | 41456-PL3-B00 | 1,65 mm
S | 41457-PL3-B00 | 1,75 mm

7. | Odmontujte šrouby a skříň převodovky.

8. | Vyměňte axiální vymezovací podložku za podložku vybranou v kroku 6 a potom znovu zkontrolujte vůli.

9. | Namontujte zpět převodovku.