Celková oprava hlavního válce spojky (L13A/R18A)

## Celková oprava hlavního válce spojky

### Rozložené zobrazení

POZNÁMKA:

- Během tohoto postupu používejte dle potřeby schematický pohled.
- Nepotřísněte vozidlo brzdovou kapalinou, neboť může poškodit lak. Pokud dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.
- Vyčistěte všechny součástky v brzdové kapalině a vysušte je vzduchem; všechny kanály profoukněte stlačeným vzduchem.
- Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny součástky zbavené prachu a ostatních cizích částic.
- Kdykoliv je to předepsáno, vyměňte součástky za nové.
- Dbejte, aby nedošlo ke kontaminaci brzdové kapaliny nečistotami nebo jinými cizími materiály.
- Nemíchejte rozdílné značky brzdové kapaliny, neboť by nemusely být kompatibilní.
- Vypuštěnou kapalinu znovu nepoužívejte. Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu DOT 3 nebo 4.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je podobný.
- Při připojování hadice nádržky vyrovnejte žlutou značku na hadici k žebru na připojovací oblasti nádržky.
- Při připojování hadice nádržky vyrovnejte modrou značku na hadici k žebru na připojovací oblasti hlavního spojkového válce.
- Na obrázku je model s mechanickou převodovkou SPLM, model s mechanickou převodovkou SPHM je podobný.

1. | Vypačte pojistný kroužek z hlavního spojkového válce.

2. | Za pomoci stlačeného vzduchu foukaného do otvoru spojkové trubky opatrně vysuňte píst.

3. | Zasuňte píst do hlavního spojkového válce.

4. | Nasaďte do drážky hlavního spojkového válce pojistný kroužek.