## Odstraňování závad navigačního systému - Špatný příjem nebo rušení RDS-TMC

### Slabý příjem nebo rušení RDS-TMC

POZNÁMKA: Na volném prostranství zkontrolujte příjem RDS-TMS. Špatný příjem/rušení mohou být způsobeny těmito okolnostmi:

- Stanice RDS-TMC je příliš daleko.
- Nepříznivé atmosferické podmínky.
- V blízkosti se nachází vysoké budovy, hory nebo vedení vysokého napětí.

1. | Zkontrolujte, zda je příjem / rušení RDS-TMC na několika místech stejné. Je příjem nebo rušení stejné? ANO - Přejděte na 2. NE - Vícenásobné rušení nebo slabý signál stanice. Zařízení funguje normálně.n

2.

Zkontrolujte příjem nebo rušení při nastartovaném motoru.

Je slyšet hluk (statický nebo vrnění) pouze při nastartovaném motoru?

ANO - Zkontrolujte ukostření antény a navigace. Pokud jsou v pořádku, zkontrolujte dobíjení a systémn zapalování.

NE - Přejděte na 3.

3. | Okolo hrotu zkušebního přístroje (B) omotejte hliníkovou fólii (A) - viz obrázek.

4. | Jedním zkušebním hrotem zkušebního přístroje se dotkněte vývodu zadní okenní antény (A) a druhým hrotem pohybujte podél vodičů antény, čímž kontrolujete uzavřenost obvodů. Pokud není obvod uzavřený proveďte opravu.

5. | Vymontujte navigační jednotku. Zkontrolujte připojení antény. Je připojený správně? ANO - Přejděte na 6. NE - Připojte konektor zpět a znovu proveďte kontrolu funkce.n

6. | Odpojte 1P konektory vedení antény od okenní antény.

7. | Demontujte audiosystém.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru E (3P) vedení antény navigace a vývodem č. 1 1P konektoru okenní antény. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte anténní svod.n

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru E (3P) vedení antény navigace a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte anténní svod.n NE - Přejděte na 10.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 konektoru E (3P) vedení antény navigace. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte anténní svod.n NE - Vyměňte navigační jednotku.n