## Výměna proudnicového krytu předního blatníku

1. | V případě potřeby potřeby odmontujte přední vnitřní blatník.

2. | Otevřete přední dveře. Z vnitřní strany dveří sundejte příchytku.

3. | Z podběhu kola odstraňte příchytky (A, B) a sundejte proudnicový kryt předního blatníku (C).

4.

Proudnicový kryt blatníku namontujte opačným sledem operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Před montáží příchytky do oblasti rámu dveří správně namontujte proudnicový kryt předního blatníku (A) k přednímu blatníku (B) - viz obrázek.
- Bezpečně připněte klipy.