Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1030 (183-1) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1030 (183-1)

DTC P1030: | Porucha v obvodu předehřívače paliva

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1030?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u předehřívače paliva, skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkontrolujte pojistku pro sledování předehřívače paliva č. 25 FUEL HEATER MONITOR (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 8.

7. | Zkontrolujte pojistku č. 23 FUEL HEATER (30A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 11. NE - Opravte zkratovaný vodič mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a předehřívačem paliva. Vyměňte také pojistku č. 23 FUEL HEATER (30A) a přejděte na 12.

8. | Odpojte 2P konektor předehřívače paliva.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 37 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 37 konektoru č. 1 modulu ECM. Rovněž vyměňte pojistku č. 25 FUEL HEATER MONITOR (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 11.

NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou; přejděte na 11 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je signalizován kód DTC P1030, vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 11. Pokud je signalizován kód DTC P1030, přejděte na 16.

11. | Zapojte zpět všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1030, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u předehřívače paliva, skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1030, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u předehřívače paliva, skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n