## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1240 (L)

DTC B1240 nebo DTC kontrolka L: | Závada v táhle, klapkách nebo motoru pro řízení režimu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC D a AUTO? ANO - Odstraňte závadu DTC D a AUTO NE - Přejděte na 5.

5. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B1240 nebo L? ANO - Přejděte na 6. NE - Náhodná závada.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odmontujte motor pro řízení režimu.

8. | Zkontrolujte táhlo motoru pro řízení režimu z hlediska plynulého pohybu. Jsou klapky a táhla v pořádku? ANO - Vyměňte motor pro řízení režimu.n NE - Opravte klapky a táhla pro řízení režimu.n