Odstraňování závad podle kódů DTC: P2101 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2101

DTC P2101: | Nesprávná funkce elektronického řídicího systému škrticí klapky (ETCS)

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapínání zapalování do polohy II, ani po zapnutí zapalování do polohy II. Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Vymažte DTC pomocí HDS.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte ETCS TEST v MENU INSPECTION.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC Je signalizován kód DTC P2101? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 5.

5.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ APP

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC. Je signalizován kód DTC P2101? ANO - Přejděte na 7. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a vyčistěte těleso škrticí klapky. n

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte sací vzduchový kanál od tělesa škrticí klapky.

9. | Zapněte zapalování do polohy II.

10. | Vymažte DTC pomocí HDS.

11. | Pomocí přístroje HDS proveďte ETCS TEST v MENU INSPECTION..

12. | Vizuálně zkontrolujte funkci škrticí klapky. Funguje škrticí klapka plynule? ANO - Vyčistěte těleso škrtící klapky, přejděte na 22 a proveďte kontrolu znovu. Pokud je signalizován kód DTC P2101, přejděte na 19. NE - Přejděte na 13.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte konektor ECM C (44P).

17. | Propojkou spojtevývody č. 5 a č. 6 6P konektoru škrticí klapky.

18. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody C3 a C4 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušené vedení mezi tělesem škrticí klapky a ECM (C3, C4) a přejděte na 21.

19. | Vypněte zapalování.

20. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

21. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

22. | Zapněte zapalování do polohy II.

23. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

24. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

25.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ APP

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2101, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné konektory u tělesa škrtící klapky a modulu ECM, vyčistěte těleso škrtící klapky a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ APP

29.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2101, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné konektory u tělesa škrtící klapky a modulu ECM, vyčistěte těleso škrtící klapky a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n