## Demontáž / montáž dveřního panelu zadních dveří

POZNÁMKA:

- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Zcela otevřete okno.

2. | Pomocí vhodného nástroje zatlačte na zadní háček (A) a natočte kryt (B) na přední háčky (C). Potom odmontujte kryt a šrouby pro upevnění vnitřní kliky (D).

3. | Vyšroubujte šroub zespodu krytu vytahovací kapsy (A).

4. | Odtáhnutím zadního okraje vnitřní rohové krytky (A) odpojte sponu a uvolněním háčků (B) a čepu (C) vnitřní rohovou krytku sundejte.

5.

Při demontáži ohýbejte desku čalounění dveří (A) co nejméně, aby nedošlo k jejímu zvrásnění nebo zlomení.

-1 | Začněte u spodního okraje dveřního panelu a uvolněte spony, které jsou umístěné nad značkami (B) okraje panelu.
-2 | Odpojte horní příchytky.
-3 | Od zadní části vytáhněte dveřní panel směrem vzhůru. POZNÁMKA: Nevytahujte dveřní panel silou, abyste nepoškodili spoj mezi vnitřní klikou (C), lankem západky (D) a lankem vnitřní kliky (E).

6. | Odtáhněte dveřní panel (A) od dveří, odpojte lanko vnitřní kliky (B), lanko západky (C), konektor spínače elektrického ovládání oken (D), odpojte stahovací sponu svazku dveří (E) a sundejte dveřní panel. Dejte pozor, abyste lanka neohnuli.

7. | Odmontujte šrouby (A, B) upevňující vnitřní kliku (C).

8. | V případě potřeby uvolněte háčky (A) a oddělte obložení vnitřní kliky (B) a vnitřní kliku (C) od dveřního panelu (D).

9.

Dveřní panel namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nebo příchytky lanka nejsou poškozené či zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Při výměně je třeba lanko západky (A) připevnit do příchytky lanka (B), když je západka v odemknuté poloze, viz obrázek.
- Dbejte, aby byl správně připojený konektor a aby byla pevně připojena lanka.
- Dbejte, aby okno a centrální zamykání dveří fungovaly správně.