## Demontáž / montáž řídicí jednotky EPS

POZNÁMKA: Vyobrazen je model RHD; model LHD je symetrický.

1. | Zkontrolujte, že je zapalování vypnuto a odpojte záporný kabel od baterie.

2. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

3. | Odmontujte nožní panel na straně spolujezdce.

4. | Odpojte konektor A (2P), konektor B (2P), konektor C (2P) a konektor D (28P) řídicí jednotky EPS

5. | Z řídicí jednotky EPS odšroubujte matice (E) a přírubový šroub (F).

6. | Vymontujte řídicí jednotku EPS.

7. | Namontujte řídicí jednotku EPS v opačném sledu operací demontáže.

8.

Připojte záporný kabel zpět k baterii a proveďte následující:

- Nastavte hodiny.
- Pokud byla provedena výměna řídicí jednotky EPS, musí řídicí jednotka EPS uložit do paměti neutrální polohu snímače momentu.

9. | Po montáži nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh. Několikrát otočte volantem od dorazu k dorazu. Zkontrolujte, zda se nerozsvítí kontrolka EPS.