## Kontrola snímače slunečního světla

1. | Odstraňte snímač slunečního světla (A) z přístrojové desky.

2.

Zapněte zapalování (II). Se zapojeným konektorem změřte napětí mezi vývody: připojením (+) zkušebního hrotu na vývod č. 1 a hrotu (-) na vývod č. 2.
POZNÁMKA: Při světle baterky nebo zářivky se hodnoty napětí nezmění.
Napětí musí být:

- 3,6-3,7 V nebo více, pokud snímač není vystaven přímému slunečnímu světlu.
- 3,3-3,5 V nebo méně, pokud je snímač vystaven přímému slunečnímu světlu.

3. | Jestliže napětí není v předepsaném rozmezí hodnot, snímač slunečního světla vyměňte.