Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16A7 (139-2), P16A8 (139-3), P16A9 (139-4), P16AA (139-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16A7 (139-2), P16A8 (139-3), P16A9 (139-4), P16AA (139-5)

DTC P16A7: | Chyba v datech IQA válce č. 1
DTC P16A9: | Chyba v datech IQA válce č. 3

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.
- Pokud po výměně modulu ECM nebo vstřikovací trysky není provedeno IQA, uloží se kódy DTC P16A7, P16A8, P16A9 a / nebo P16AA.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P16A7, P16A8, P16A9 a / nebo P16AA? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Zaznamenejte si písmena IQA na horní straně vstřikovacích trysek.

5.

Pomocí HDS zkontrolujte položku IQA DATA STATUS v nabídce ADJUSTMENT (nastavení).

Shodují se data IQA s písmeny IQA?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Nastavte množství pro vstřik a přejděte na 6.

6. | Zapněte zapalování (II).

7. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

8.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P16A7, P16A8, P16A9 a / nebo P16AA?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P16A7, P16A8, P16A9 a/nebo P16AA, přejděte na 1a znovu proveďte kontrolu. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n