Nasazení olejového těsnění klikového hřídele (na straně převodovky) (N22A)

## Nasazení olejového těsnění klikového hřídele (na straně převodovky)

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť narážecího přípravku ( 07749-0010000)

Nástavec narážeče pro olejové těsnění, 106 mm ( 070AD-RCA0200)

1. | Pomocí plastové měrky zkontrolujte vůli ložisek ojnic.

2. | Pomocí plastové měrky zkontrolujte vůli hlavních ložisek.

3. | Namontujte půlložiska do bloku motoru a ojnic.

4. | Namažte motorovým olejem hlavní ložiska a ložiska ojnic.

5. | Namontujte destičku generátoru impulsů polohy klikového hřídele (CKP) (A) ke klikovému hřídeli (B).

6. | Podržte klikový hřídel tak, aby ložiskové čepy ojnic pro válce č. 2 a č. 3 byly přímo nahoře a vložte klikový hřídel do bloku.

7. | Nasaďte axiální podložky (A) do ložiskového čepu č. 4 bloku motoru.

8. | Zkontrolujte šrouby ojnic.

9. | Na závity a přírubu šroubů ojnic naneste nový motorový olej.

10. | Usaďte ložiskové čepy ojnic do ojnic č. 1 a č. 4. Vyrovnejte značku (B) na ojnici a přírubě, namontujte příruby ojnic a šrouby a rukou je dotáhněte. POZNÁMKA: Nepoškoďte olejovou trysku.

11. | Otočte klikovým hřídelem po směru hodinových ručiček a usaďte ložiskové čepy do ojnic č. 2 a č. 3. Vyrovnejte značky na ojnici a přírubě, namontujte příruby a šrouby a rukou je dotáhněte. POZNÁMKA: Nepoškoďte olejovou trysku.

12. | Utáhněte šrouby ojnic momentem 20 N·m (2,0 kgf·m).

13. | Přitáhněte šrouby ojnic o dalších 90°. POZNÁMKA: Pokud šroub ojnice utáhnete mimo předepsaný úhel, vyšroubujte jej a vraťte se na 8postupu. Nepovolujte jej zpět do předepsaného úhlu.

14. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch dolního bloku, šroubů a otvorů pro šrouby.

15. | Očistěte a osušte dosedací plochy spodního bloku.

16.

Na dosedací plochu spodní části bloku motoru pro blok motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

17. | Položte spodní blok na blok motoru.

18. | Postupně utáhněte šrouby přírub ložisek momentem 29 N·m (3,0 kgf·m).

19. | Utáhněte šrouby víček ložisek o dalších 58°.

20. | V uvedeném pořadí utáhněte šrouby 8 mm momentem 22 N·m (2,2 kgf·m).

21. | Narážejte nové olejové těsnění až do okamžiku, kdy speciální nástroj dosedne na blok motoru.

22. | Namontujte deflektor oleje.

23. | Namontujte olejové čerpadlo.

24. | Namontujte olejovou vanu.

25. | Namontujte hlavu válců.

26. | Nasaďte setrvačník, lamelu spojky a přítlačný kotouč.

27. | Namontujte převodovku.

28. | Namontujte sestavu motoru. POZNÁMKA: Po výměně jakéhokoliv ložiska klikového hřídele nebo ojnice se musí nechat motor běžet na volnoběh do dosažení normální provozní teploty a pak ještě dalších cca 15 minut.