## Celková oprava spojky kompresoru klimatizace

1. | Běžně prodávaným držákem spojky klimatizace (B) podržte desku kotvy (A) a odmontujte středovou matici.

2.

Odmontujte desku kotvy (A) a vymezovací podložku (podložky) (B), přičemž dbejte, abyste vymezovací podložky neztratili. Pokud je nutné spojku seřídit, dle potřeby zvyšte nebo snižte počet a tloušťku vymezovacích podložek, namontujte desku kotvy zpět a znovu zkontrolujte její vůli.
POZNÁMKA: Vymezovací podložky jsou k dispozici ve čtyřech tloušťkách: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm a 0,5 mm.

3. | Pokud měníte budicí cívku, kleštěmi na pojistné kroužky sejměte pojistný kroužek (A) a odmontujte řemenici rotoru (B). Dbejte, abyste nepoškodili řemenici rotoru a kompresor klimatizace.

4. | Vymontujte šroub a držák (A) a odpojte konektor budicí cívky (B). Kleštěmi na pojistné kroužky sundejte pojistný kroužek (C) a vytáhněte budicí cívku (D). Dejte pozor, abyste nepoškodili budicí cívku a kompresor klimatizace.

5.

Spojku sestavte opačným sledem operací rozebírání, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Budicí cívku nasaďte stranou s vodiči směrem dolů a vyrovnejte výstupek na budicí cívce s otvorem v kompresoru.
- Kluzné plochy řemenice rotoru a kompresoru klimatizace očistěte čistidlem na kontakty nebo jiným rozpouštědlem neropného původu.
- Namontujte nové pojistné kroužky ve správném směru a zkontrolujte, zda jsou dobře usazené v drážce.
- Po sestavení zkontrolujte, zda se řemenice rotoru otáčí plynule.
- Vodiče veďte a upevněte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození otáčející se řemenicí rotoru.