Montáž vačkového hřídele (L13A)

## Montáž vačkového hřídele

1. | Nainstalujte vačkový hřídel (A) do hlavy válců, a potom namontujte přítlačný kryt vačkového hřídele (B) s novým O-kroužkem (C).

2. | Namontujte snímač polohy vačkového hřídele (CMP) s novým O-kroužkem a připojte jeho konektor.

3. | Namontujte držák svazku, a potom namontujte upevňovací šroub držáku svazku, kostřicí kabel a vzpěru tělesa čističe vzduchu.

4. | Namontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

5. | Namontujte sestavu vahadel ventilů.

6. | Namontujte těleso čističe vzduchu.