## Odstraňování závad audiosystému podle příznaků - slabý příjem nebo rušení rádia na AM či FM

### Slabý příjem frekvence rádia AM/FM nebo rušení signálu

POZNÁMKA: Na volném prostranství zkontrolujte příjem rádia. Špatný příjem/rušení mohou být způsobeny těmito okolnostmi:

- Rádiová stanice je příliš daleko.
- Nepříznivé atmosferické podmínky.
- V blízkosti se nachází vysoké budovy, hory nebo vedení vysokého napětí.

1. | Zkontrolujte, zda je příjem / rušení na několika místech stejné. Je příjem nebo rušení stejné? ANO - Přejděte na 2. NE - Vícenásobné rušení nebo slabý signál stanice. Zařízení funguje normálně.n

2.

Zkontrolujte příjem nebo rušení při nastartovaném motoru.

Je slyšet hluk (statický nebo vrnění) pouze při nastartovaném motoru?

ANO - Zkontrolujte ukostření antény a rádia. Pokud jsou v pořádku, zkontrolujte dobíjení a systémn zapalování.

NE - Přejděte na 3.

3. | Okolo hrotu zkušebního přístroje (B) omotejte hliníkovou fólii (A) - viz obrázek.

4. | Jedním zkušebním hrotem zkušebního přístroje se dotkněte vývodu zadní okenní antény (A) a druhým hrotem pohybujte podél vodičů antény, čímž kontrolujete uzavřenost obvodů. Pokud není obvod uzavřený proveďte opravu.

5. | Vymontujte audiosystém. Zkontrolujte připojení antény. Je připojený správně? ANO - Přejděte na 6. NE - Připojte konektor zpět a znovu proveďte kontrolu funkce.n

6. | Odpojte 3P konektory vedení antény od modulu antény.

7. | Změřte napětí mezi vývodem č. 3 konektoru modulu antény u svodu modulu antény a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 8. NE - Vadný kabel antény.n

8. | Demontujte audiosystém.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 konektoru F (3P) vedení antény audiosystému a vývodem č. 3 3P konektoru modulu antény. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 10. NE - Opravte přerušené vedení mezi audiosystémem a modulem antény.n

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru F (3P) vedení antény audiosystému a vývodem č. 1 3P konektoru modulu antény. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Vyměňte anténní svod.n

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru F (3P) vedení antény audiosystému a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte anténní svod.n NE - Přejděte na 12.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 konektoru F (3P) vedení antény audiosystému a vývodem č. 2 3P konektoru modulu antény. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte anténní svod.n NE - Přejděte na 13.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 konektoru F (3P) vedení antény audiosystému. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte anténní svod.n NE - Vyměňte modul antény a znovu proveďte kontrolu. Pokud je příjem stále slabý, vyměňte audiosystém.n