Odstraňování závad podle kódů DTC: P2647 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2647

DTC P2647: | Systém VTEC vázne při zapnutém zapalování

Potřebné speciální nástroje
Nástavec tlakoměru oleje ( 07NAJ-P070100)

Nízkotlaký manometr ( 07406-0070002)
Hadice pro měření tlaku oleje ( 07ZAJ-S5A0200)
POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Je hladina motorového oleje v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Doplňte motorový olej na správnou hladinu a přejděte na 12.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4.

Pomocí přístroje HDS proveďte VTEC TEST v menu INSPECTION.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače EOP, elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyjměte snímač EOP (A), nainstalujte speciální nářadí podle obrázku a namontujte snímač EOP do nástavce tlakoměru oleje (B). POZNÁMKA: Namontujte snímač opačným sledem úkonů demontáže, s novým O-kroužkem.

7. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a nechte jej běžet 2 minuty na volnoběh.

8. | Pomocí přístroje HDS proveďte VTEC TEST v menu INSPECTION.

9. | Zkontrolujte tlak oleje. Stoupl tlak oleje na 392 kPa (4,0 kgf/cm2? ANO - Vyměňte snímač EOP a přejděte na 10. NE - Vyměňte ventil regulace oleje vahadla a přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

14. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

15. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a nechte jej běžet 2 minuty na volnoběh.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2647, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla, snímače EOP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 17.

17. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2647 v menu DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Je-li na obrazovce FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla, snímače EOP a modulu ECM. Potom přejděte na 1 a proveďte kontrolu znovu. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu.