Demontáž a montáž sacího potrubí (N22A)

## Demontáž a montáž sacího potrubí

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

1. | Sundejte kryt motoru.

2. | Odmontujte výstupní hadici mezichladiče.

3. | Odmontujte podtlakové hadice.

4. | Odmontujte ventil recirkulace výfukových plynů (EGR).

5. | Odmontujte měrku oleje.

6. | Odmontujte trubici měrky oleje.

7.

Od sacího potrubí odmontujte konektory a objímky kabelového svazku motoru.

- Konektor elektromagnetického ventilu spínacího systému sacího potrubí (IMRC)
- Konektor snímače absolutního tlaku potrubí (MAP)/teploty nasávaného vzduchu (IAT)
- Konektor snímače polohy ventilu IMRC

8. | Odmontujte vysokotlaké vedení pro přívod paliva od sacího potrubí.

9. | Odmontujte vodní obtokovou hadici (A) a poté od sacího potrubí odmontujte držák (B) zpětné palivové hadice.

10. | Sundejte držák (A) sacího potrubí a sací potrubí (B).

## Montáž

1. | Namontujte sací potrubí (A) s novým těsněním (B) a utáhněte šrouby a matice v křížovém sledu ve dvou nebo třech krocích, počínaje vnitřním šroubem.

2. | Namontujte držák sacího potrubí (C).

3. | Nasaďte vodní obtokovou hadici (A) a držák (B) zpětné palivové hadice na sací potrubí.

4. | Namontujte vysokotlaké vedení pro přívod paliva k sacímu potrubí.

5.

K sacímu potrubí namontujte konektory kabelového svazku motoru a objímky kabelového svazku.

- Konektor elektromagnetického ventilu spínacího systému sacího potrubí (IMRC)
- Konektor snímače absolutního tlaku potrubí (MAP) / teploty nasávaného vzduchu (IAT)
- Konektor snímače polohy ventilu IMRC

6. | Namontujte trubici měrky oleje (A) s novým O-kroužkem (B).

7. | Namontujte měrku.

8. | Namontujte ventil recirkulace výfukových plynů (EGR).

9. | Namontujte podtlakové hadice.

10. | Připojte výstupní hadici mezichladiče.

11. | Namontujte kryt motoru.

12. | Po montáži zkontrolujte, zda jsou správně nainstalované veškeré trubice, hadice a konektory.

13. | Proveďte postup odvzdušnění palivové soustavy.