## Výměna motoru řízení směšování vzduchu (na straně řidiče)

1. | Odmontujte přední středovou konzolu.

2. | Od motoru pro řízení směšování vzduchu strany řidiče (B) odpojte 3P konektor (A). Uvolněte samořezné šrouby a motor pro řízení směšování vzduchu strany řidiče z jednotky topení.

3. | Motor namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže. Dbejte, aby byl čep na motoru správně propojený s táhlem. Po montáži zkontrolujte, zda motor běží plynule.