Popis palivového a výfukového systému - schéma řízení EVAP (L13A)

## Popis palivového a výfukového systému - schéma řízení EVAP

### Schématické vyobrazení systému řízení odsávání emisních výparů (EVAP)

Systém regulace výparů (EVAP) je určen k minimalizaci množství emisních výparů unikajících do atmosféry. Výpary z palivové nádrže jsou shromažďovány v nádobce EVAP do doby, kdy je lze odsát do motoru a spálit.

- Vyprazdňování nádobky EVAP se provádí nasáváním čerstvého vzduchu skrz nádobku EVAP do otvoru v sacím potrubí.
  Podtlak vytlačování je regulovaný ventilem vytlačování jímky EVAP, který je vždy otevřený při teplotě chladicí kapaliny motoru nad 60°C.
- Když je tlak palivových výparů v palivové nádrži vyšší než nastavená hodnota dvoucestného ventilu EVAP, ventil se otevře a reguluje průtok palivových výparů k nádobce EVAP.