Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0720 (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0720

DTC P0720: | Porucha obvodu snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

2. | Po dobu několika minut proveďte zkušební jízdu.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte C SHAFT SPD v položce DATA LIST.

Je signalizována nějaká rychlost vozidla?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 3P konektor snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele.

6. | Zapněte zapalování (II).

7.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a kostrou.

Je naměřená hodnota cca 5 V?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C13) a snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a přejděte na 18.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 10.

9.

Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele.

Je naměřená hodnota cca 5 V?

ANO - Přejděte na 16.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C14) a snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a přejděte na 18.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte konektor ECM C (44P)

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C43 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi modulem ECM (C43) a snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a přejděte na 18. NE - Přejděte na 14.

14. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele s kostrou.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C43 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 25. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C43) a snímačem otáček výstupního (předlohového) hřídele a přejděte na 18.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Vyměňte snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele.

18. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

22.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka v RS5
- Otáčky motoru 2 000- 3 000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu několika minut a potom zpomalujte (při zcela zavřené škrticí klapce) po dobu 8 sekund

23.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0720, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 24.

24. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0720 v MENU DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 22 a znovu proveďte kontrolu.

25. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

26.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka v RS5
- Otáčky motoru 2000-3000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu několika minut a potom zpomalujte (při zcela zavřené škrticí klapce) po dobu 8 sekund

27.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0720, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n