Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1069 (13-10) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1069 (13-10)

DTC P1069: | Nesprávná korelace napětí snímače BARO/snímače MAP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BARO SENSOR. Je signalizován atmosférický tlak? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na 13.

3. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku MAP SENSOR. Je signalizován atmosférický tlak? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 6.

4. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), až do zapnutí ventilátoru chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

5.

Pomocí HDS sledujte položku OBD STATUS pro kódy DTC P1069 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Zkontrolujte vložku čističe vzduchu a přejděte na 8.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 4 a znovu proveďte kontrolu.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Vyměňte snímač MAP / snímač 2 IAT.

8. | Zapněte zapalování (II).

9. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

10. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), až do zapnutí ventilátoru chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

11.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1069, zkontrolujte, zda u modulu ECM nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné prozatímní kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 12.

12.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1065 v MENU DTC.

Je na obrazovce PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na obrazovce objeví zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 10 a znovu proveďte kontrolu.

13. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

14. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), až do zapnutí ventilátoru chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1069, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné prozatímní kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n