Montáž hlavního hřídele M/T (R18A)

## Montáž hlavního hřídele M/T

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)

Nástavec, vnitřní průměr 30 mm ( 07746-0030300)
POZNÁMKA: Během tohoto postupu využívejte v případě potřeby rozložené zobrazení.

1. | Vyčistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a naneste mazivo na veškeré styčné plochy kromě synchronizačních nábojů RS3/RS4 a RS5.

2. | Na hlavní hřídel namontujte jehlové ložisko a kolo RS3.

3. | Na hřídel nasuňte synchronizační kroužek kola RS3 a synchronizační pružinu.

4. | Namontujte synchronizační náboj RS3/RS4 (A) tak, že vyrovnáte palce synchronizačního kužele (B) s drážkami synchronizačního náboje RS3/RS4 (C).

5. | Pomocí speciálních nástrojů nasaďte synchronizační náboj RS3/RS4.

6. | Namontujte synchronizační pouzdro RS3/RS4 (A) tak, že vyrovnáte dorazy (B) se synchronizačním pouzdrem a nábojem RS3/RS4. Po montáži zkontrolujte funkci sady synchronizačního náboje RS3/RS4.

7. | Na hřídel nasuňte synchronizační pružinu a kroužek kola RS4, kolo RS4 s jehlovým ložiskem, distanční kroužek, kolo RS5 a jeho jehlové ložisko.

8. | Nasaďte na hřídel synchronizační kroužek kola RS5 a synchronizační pružinu.

9. | Pomocí speciálního nástroje namontujte synchronizační náboj RS5/RS6 (A).

10. | Namontujte synchronizační pouzdro RS5/RS6.

11. | Nasaďte distanční kroužek a kolo RS6.

12. | Pomocí speciálních nástrojů nasaďte nové kuličkové ložisko (A).