## Výměna airbagu řidiče

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Sejměte přístupový panel (A) z volantu a potom odpojte 2P konektor (B) airbagu řidiče od cívky s kabelem.

3. | Pomocí klíče s hvězdicovou hlavou T30 vyšroubujte dva šrouby (A) a vyhoďte je.

4. | Odpojte konektor spínače houkačky (1P) a potom vymontujte airbag řidiče (B).

## Montáž

1. | Připojte konektor spínače houkačky (1P) (A) k airbagu řidiče.

2. | Umístěte nový airbag řidiče (B) do volantu a zabezpečte jej novými šrouby Torx (C).

3. | Připojte 4P konektor cívky s kabelem (A) k 4P konektoru airbagu řidiče a potom nasaďte přístupový panel (B) na volant.

4. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

5.

Po instalaci airbagu zkontrolujte, zda systém správně funguje:

- Zapněte zapalování do polohy II; kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.
- Ujistěte se, zda funguje houkačka.