## Výměna západky dveří zavazadlového prostoru

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Pokud se západka víka zavazadlového prostoru neotevře tahem za madlo víka zavazadlového prostoru nebo pomocí vysílače bezklíčového uzavírání vozu, odmontujte víčko (A) od dolního krycího panelu víka zavazadlového prostoru a dle obrázku otočte nouzovou pákou (B) po směru hodinových ručiček.

1. | Odmontujte dolní panel obložení víka zavazadlového prostoru.

2. | Odpojte konektor (A) pohonu a odmontujte šrouby.

3. | Vytáhněte západku (A) dveří zavazadlového prostoru, odpojte konektor (B) spínače západky a odmontujte západku.

4.

Západku namontujte opačným sledem úkonů demontáže a dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby byly konektory správně připojené.
- Přesvědčte se, zda lze víko zavazadlového prostoru správně otevírat a bezpečně zamykat.