## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1231 (G)

DTC B1231 nebo DTC indikátor G: | Přerušený obvod snímače teploty výparníku

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC G nebo B1231? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty na obvodu snímače teploty výparníku.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte snímač teploty výparníku a proveďte u něj zkoušku. Je snímač teploty výparníku v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte snímač teploty výparníku.n

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 23 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 1 2P konektoru snímače vnitřní teploty vozidla. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem teploty výparníku .n

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 24 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 2 2P konektoru snímače vnitřní teploty vozidla.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty u 30P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a u 2P konektoru snímače teploty výparníku. Pokud jsou kontakty v pořádku, vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem teploty výparníku .n