Odstraňování závad podle kódů DTC: P0103 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0103

DTC P0103: | Vysoké napětí v obvodu snímače MAF

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 2 sekundy.

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR .

Je signalizováno cca 202 gm/s nebo 4,89 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

5. | Odpojte 5P konektor snímače MAF / snímače IAT.

6. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

7. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 5P konektoru snímače MAF/snímače IAT a vývodem B32 konektoru modulu ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 8. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (B32) a snímačem MAF a přejděte na 16.

8. | Připojte (44P) konektor B modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývody č. 3 a č. 4 5P konektoru snímače MAF / snímače IAT.

10. | Připojte baterii.

11. | Zapněte zapalování (II).

12. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

13. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0103? ANO - Přejděte na 21. NE - Přejděte na 14.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Vyměňte snímač MAF / snímač IAT.

16. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

17. | Zapněte zapalování do polohy II.

18. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

19. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0103, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

21. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0103, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n