Výměna kryt výstupu topení (N22A)

## Výměna kryt výstupu topení

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Sundejte panel pod komorou.

3. | Odmontujte těsnicí šroub (A) a podložky (B).

4. | Odmontujte hadici topení a potom kryt výstupu topení (C).

5. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch krytu výstupu topení, šroubů a otvorů pro šrouby.

6. | Vyčistěte a vysušte dosedací plochy krytu výstupu topení.

7.

Na dosedací plochu hlavy válců pro kryt výstupu topení rovnoměrně naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

8.

Namontujte kryt výstupu topení v opačném sledu operací demontáže.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru.
- Po montáži krytu výstupu topení motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

9. | Utáhněte těsnicí šroub s novými podložkami.

10. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.